**Материально-техническое обеспечение**

**ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского»**

1. Объект **- Главный корпус музея с Пристроем:** конструкция, конфигурация, обслуживание:

1.1. Дата постройки – **Главный корпус музея - 1924 г., Пристрой – 2005 г.**

1.2. Характеристика и описание здания: (из паспорта).

 Строительство **Главного корпуса** музея началось в 1913 г. по проекту архитектора К. Лищевича. Закончен советской властью 1924 г. и передан Якутскому краеведческому музею. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Объект представляет собой двух этажное кирпичное здание, прямоугольное в плане с небольшими выступами с трех сторон, находится на восточной стороне музейной площади. Фасады здания расчленены арочными окнами, подчеркнутыми сверху киле видными поясками. Ось симметрии боковых фасадов подтянут ризалитами.

Крыша стропильная, вальмовая, покрыта листовым железом. Под карнизом по всему периметру протянут зубчатый пояс.

Фундамент ленточный, бутовый. Кладка выполнена из плиток камня на известковой основе.

1.3. Этажность – 2 этажа.

1.4. Использованные материалы при строительстве:

- внутренние перекрытия – плоские, деревянные, междуэтажные подшиты ГВЛ.

- полы – деревянные, покрыты линолеумом.

- стены – из красного кирпича, оштукатурены, междуэтажные подшиты ГВЛ.

Даты проведения ремонтных реставрационных работ:

- 2005 г. –ремонт кровли;

- 2010 г – замена линолеума покрытии пола;

1.5. Площадь зданий:

- общая площадь – 873 м2;

- постоянная экспозиционная площадь - 794,8 м2;

- площади помещений для временных выставок – 0 м2;

- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов временных выставок и упаковочной тары – 0 м2.

**2. Пристрой музея** построена в 2005 г.

Объект представляет собой трех этажное железобетонное здание, восьми угольном плане. Построен слитно с Главным корпусом музея. Фасад здания снаружи из красного кирпича. Фундамент свайный, железобетонный.

- полы –покрыты керамическими плитками.

- стены –оштукатурены.

2.1. Площадь зданий:

- общая площадь – 924,0 м2;

- постоянная экспозиционная площадь - 0 м2;

- площади помещений для временных выставок – 284,4 м2;

- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов временных выставок и упаковочной тары – 12,1 м2.

**3. Пожаробезопасность зданий:**

3.1. Система пожарной сигнализации – есть.

3.2. Осуществление контроля пожарной безопасности – есть.

3.3. Наличие постоянной связи с МЧС города – есть (прямая телефонная связь).

3.4. Наличие средств огнетушения – есть.

3.5. Наличие противопожарных дверей – есть.

3.6. Наличие эвакуационных выходов – 3.

**4. Охранные системы и системы сигнализации:**

4.1. Осуществление круглосуточной охраны - есть;

4.2. Осуществление видеонаблюдения – есть;

4.3. Наличие связи со службами безопасности и полиции – да (телефон);

4.4. Число сотрудников, обеспечивающих охрану: в дневное время – в залах 7 музейных смотрителя, и круглосуточная охрана ЧОП по договору.

4.5. Ответственные лица за осуществление охраны и контроля доступа к временным экспозициям – хранители фондов, смотрители, охранники ЧОП ;

4.6. Наличие комплекса мер от воровства и вандализма – охранно-пожарная сигнализация,

смотрители, дежурные.

**5. Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов (климатический контроль в освещенность):**

5.1.Осуществление температурно-влажностного режима (типы используемых приборов, схемы их расположения, ведение журнала) - есть (термогигрометр ИВА-6);

5.2 Наличие освещенности залов на временных выставках:

- лампы направленного света на стендах – 17 шт.;

- общее освещение – люстры 17 шт.

5.3. Осуществление эпидемиологического контроля в местах проведения временных выставок и хранилищ для экспонатов временных выставок и упаковочной тары - нет;

5.4. Наличие ответственных лиц за осуществление климат - контроля, контроля TV режима, освещенности (ведение журнала) - есть;

5.5. Проведение проверок на наличие грызунов, насекомых, микроорганизмов (ведение журнала) - есть;

5.6. Применяемые средства и меры борьбы с грызунами, насекомыми и микроорганизмами: разовые договора со службой санэпиднадзора;

5.7. Уборка помещений, предназначенных для временных выставок – ежедневная влажная уборка;

5.8. Возможность замены лампочек в помещениях, предназначенных для временных выставок - есть;

5.9. Наличие обученного персонала, обеспечивающего сохранность экспозиции (наличие ключей - да, возможностей для опечатывания - да , ведение журнала - да );

5.10. Наличие отдельных хранилищ для экспонатов временных выставок и упаковочной тары - нет;

**6. Выставочное оборудование для временных выставок:**

6.1. Наличие выставочного оборудования (витрины - есть, подиумы - есть, подставки под 6кульптуры – есть,);

6.2. Наличие в витринах внутренней подсветки - есть;

6.3. Оснащение витрин фильтрами от пыли - нет;

6.4. Наличие защиты от УФ\*лучей в витринах и залах - нет;

6.5. Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах - нет;

6.6. Возможность изготовления выставочного оборудования по специальным требованиям (дополнительная сигнализация для предметов оружия и экспонатов, содержащих драгоценные металлы и камни) – нет.

**7. Физические и электронные системы охраны:**

7.1. Наличие и режим работы охранной сигнализации - есть;

7.2. Использование специального оборудования (количество и тип) - нет;

7.3. Работа системы сигнализации и персонала в случае обнаружения сигнала - есть;

7.4. Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе охранной сигнализации - есть;

7.5. Частота проверки системы сигнализации (ведение журнала) - ежедневно;

7.6. Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации - есть;

7.7. Фиксация и сохранность сигналов тревоги (ведение журнала) - есть;

7.8. Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным экспонатам (стойки, ограждения) - есть.